


附件1
预拌混凝土企业（站点）综合检查表
站点名称：                       生产地址：                            企业盖章：
	序号
	检查
项目
	检查内容
	检查结果
	存在的问题

	1
	质保体系
	主要技术人员符合相关要求
	符合  □
不符合□
	

	
	
	质量管理体系文件完备、内容完善
	符合  □
不符合□
	

	2
	原材料
管理
	原材料来源地管理、进场验收管理规范；
进场记录台账内容完整，数据真实
	符合  □
不符合□
	

	
	
	原材料质量证明文件齐全；分仓贮存，标识明显；不合格原材料处置记录内容完整
	符合  □
不符合□
	

	
	
	原材料留样充分、标识内容完整、封样规范；
样品分区分类管理，样品记录台账内容完整；
	符合  □
不符合□
	

	3
	试验
管理
	试验场所、环境条件满足要求；
环境管理记录真实有效；
	符合  □
不符合□
	

	
	
	满足企业内部试验室检测能力的设备齐全；
设备定期外检、自校、期间核查；
设备标识内容完整、状态有效；
	符合  □
不符合□
	

	
	
	原材料检验记录项目齐全、批量准确、过程规范、数据真实、结论正确；
设备使用记录真实、有效
	符合  □
不符合□
	

	
	
	无代做代养试件，无带二维码试件
	符合  □
不符合□
	

	4
	配合比
管理
	配合比设计、试配、首次使用和确认过程规范、记录完整，技术依据合法可行
	符合  □
不符合□
	

	
	
	生产配合比合规出具、授权调整、记录真实有效
	符合  □
不符合□
	

	
	
	提供给施工单位配合比与实际生产配合比基本一致，调整技术依据充分
	符合  □
不符合□
	

	5
	生产
管理
	生产设备设施满足要求；
生产设备检查、维保记录真实、有效
	符合  □
不符合□
	

	
	
	配料秤零点校准、定期检定、每月自校、每班检查计量偏差，记录内容完整、数据真实
	符合  □
不符合□
	

	
	
	运输泵送管理制度健全；卫星定位系统监控车辆记录可追溯；现场质量处理记录完整、真实
	符合  □
不符合□
	

	6
	出厂
检验
	出厂检验台帐完善，内容信息与实际生产信息相一致
	符合  □
不符合□
	

	
	
	坍落度、抗压强度出厂检验频次准确、记录内容完整、数据真实、结果符合，强度评定准确
	符合  □
不符合□
	

	
	
	剩退混凝土处理记录内容完善、真实有效
	符合  □
不符合□
	

	7
	绿色
生产
	取得绿色生产星级证书；
取得绿色建材产品证书；
绿色生产管理制度完善
	符合  □
不符合□
	

	
	
	厂区“三封三配一硬化”；
“人车分流”、“门前三包”
	符合  □
不符合□
	

	
	
	除尘、收尘、清洁设备设施完好，运行正常；
主要设备、人员活动场所降噪措施有效良好
	符合  □
不符合□
	

	
	
	生产废水、废浆处理设备运行正常；
排水沟通畅，循环沉淀池功能完备；
固体废弃物堆放无二次污染
	符合  □
不符合□
	

	
	
	第三方环境监测报告中粉尘、噪声排放指标齐全、结果满足标准
	符合  □
不符合□
	

	
	
	生产废水、废浆、固体废弃物回收利用记录内容完善、数据真实、可追溯
	符合  □
不符合□
	

	8
	安全
管理
	取得安全生产标准化证书；
安全生产档案完善、内容完整、管理规范
	符合  □
不符合□
	

	
	
	安全生产管理人员、生产负责人、专职安全员及特种作业人员持有效证书上岗
	符合  □
不符合□
	

	
	
	厂区安全标志、标识牌、警示牌，张贴齐全、合理
	符合  □
不符合□
	

	
	
	安全设备设施合理可靠、使用完好
安全设备设施检查维保记录真实有效
	符合  □
不符合□
	

	
	
	危险性较高的作业许可管理
审批记录真实有效，安全措施合理、可靠
	符合  □
不符合□
	

	
	
	定期或不定期隐患排查，安全检查记录完善
安全隐患处理记录、应急救援演练记录完善
	符合  □
不符合□
	

	合计
	符合         条；不符合         条



检查人：                                          检查时间：     年     月     日




